|  |
| --- |
| *УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 30.05.2003 № 724* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики** | | |
| Наименование социального стандарта | Норматив обслуживания | Перечень документов, регулирующих предоставление стандарта, и основания для его установления |
| В области жилищно-коммунального хозяйства | | |
| 1. Норма обеспечения водой: |  |  |
| 1.1. для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией | не менее 140 л/сутки на одного человека, в том числе не менее 70 л/сутки - на горячее водоснабжение | норматив определен исходя из среднего фактического водопотребления населением в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета расхода воды, и обеспечивает комфортные условия проживания |
| 1.2. для граждан, проживающих в агрогородках: наличие системы централизованного водоснабжения, обеспечивающей питьевой водой | не менее 50 процентов проживающего в агрогородках населения (с учетом населения, пользующегося водой из водоразборных колонок) | единый норматив определен исходя из средних показателей по областям (от 46 до 71 процента проживающего населения) |
| 2. Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водоразборных колонок | 35 л/сутки на одного человека | норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водоразборных колонок, согласно СНиП 2.04.02-84 установлена от 30 до 50 л/сутки на одного человека. Решениями исполнительных и распорядительных органов во всех областях и г.Минске утверждена норма 35 л/сутки на одного человека |
| 3. Норматив отопления жилых помещений | не менее 18°С | норматив определен на основе норм СанПиН «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» и СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания», приложение В |
| 4. Норматив температуры горячей воды | не менее 50°С | температура горячей воды нормируется СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СанНиП № 4723-88 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», которыми температура воды установлена 50°С для закрытых систем теплоснабжения и не ниже 60°С для открытых систем теплоснабжения. Учитывая финансовые возможности местных бюджетов по оплате затрат на выработку тепловой энергии предлагается установить температуру горячей воды не менее 50°С, что обеспечит соблюдение санитарно-гигиенических требований |
| 5. Наличие помывочных мест в банях для городов и городских поселков в жилищном фонде: |  | норматив определен на основе норм ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки». В сельских населенных пунктах необходимость наличия душевых либо общественной бани и количество в них помывочных мест определяются местными исполнительными и распорядительными органами в зависимости от местных условий, в том числе с учетом наличия индивидуальных бань, благоустроенного жилищного фонда, общественных бань или душевых в близко расположенных населенных пунктах |
|  |  |
| благоустроенном | 3 места на 1 тыс.человек |
|  |  |
| неблагоустроенном | 5 мест на 1 тыс.человек |
| 6. Удельный вес освещенных улиц | не менее 80 процентов | указанные среднеобластные показатели в настоящее время составляют от 70,4 до 91,1 процента, средний уровень в целом по республике - 81,6 процента. В связи с этим предлагается установить его на уровне не менее среднего по республике - 80 процентов |
| 7. Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием | не менее 60 процентов | указанные среднеобластные показатели в настоящее время составляют от 51,6 до 66,7 процента, средний уровень в целом по республике - 60,1 процента. В связи с этим предлагается установить его на уровне не менее среднего по республике - 60 процентов |
| 8. График подачи горячей воды | ежедневно | в исключительных случаях с учетом имеющихся финансово-технических возможностей при обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований разрешается осуществлять подачу горячей воды по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее 2 дней в неделю |
| 9. Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | не менее одной на 1 тыс.человек | норматив определен на основе норм ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки», таблица 7.3 |
| 10. Норматив потребления электроэнергии в домах: |  | нормативы потребления электроэнергии установлены на основе среднестатистических данных потребления электроэнергии гражданами, проживающими в жилых домах с использованием минимально необходимого для комфортного проживания набора электроприборов (осветительные приборы, холодильник, телевизор, пылесос, утюг, стиральная машина) |
|  |  |
| с газовыми плитами | 60 кВт/ч в месяц на одного человека |
|  |  |
| с электроплитами | 90 кВт/ч в месяц на одного человека |